
**Karta informacyjna aJCWP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | RW200014489 |
| **Nazwa** | Martwa Wisła |
| **Typ abiotyczny** | Rzeka przujściowa pod wpływem wód słonych |
| **Długość [km]** | 74.85 |

**Informacja o JCWP z aPGW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Relacja aJCWP do JCWP** | | 1:2 | |
|  | | **Wynik wyznaczenia w II cyklu planistycznym** | |
| **Kod JCWP** | **Udział % w aJCWP** | **Status** | **Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie** |
| RW200022489 | 8.0 | SZCW | ocena ekspercka |
| RW20000487 | 92.0 | SZCW | przekroczenie wskaźnika: m3 |
|  | **Ocena stanu i perspektyw osiągniecia celów dla stanu/potencjału ekologicznego w II cyklu planistycznym** | | |
| **Kod JCWP** | **Stan/potencjał** | **Ocena ryzyka** | **Cel dla stanu/potencjału ekologicznego** |
| RW200022489 | poniżej dobrego | niezagrożona | dobry potencjał ekologiczny |
| RW20000487 | zły | zagrożona | dobry potencjał ekologiczny |

**Mapa**



**Wyniki wstępnego wyznaczania w III cyklu planistycznym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametry różnorodności hydromorfologicznej** | **Ciek główny** | **Cieki pozostałe** | **Parametry przekształcenia hydromorfologicznego** | **Ciek główny** | **Cieki pozostałe** |
| **PRH2 (0-5)** | 0.0 | 0.0 | **PPH2 (0-8)** | 0.0 | 2.0 |
| **PRH3 (0-5)** | 0.0 | 0.0 | **PPH3 (0-6)** | 0.0 | 0.0 |
| **PRH4 (1-10)** | 4.1 | 4.7 | **PPH4 (0-5)** | 5.0 | 1.0 |
| **PRH5 (0-5)** | 0.0 | 0.0 | **PPH5 (0-3)** | 0.0 | 1.0 |
| **PRH6 (0-5)** | 3.0 | 0.0 | **PPH6 (0-7)** | 2.0 | 3.1 |
| **PRH7 (0-5)** | 0.0 | 0.0 | **PPH7 (0-6)** | 1.0 | 0.0 |
|  | | | | | |
| **WTR** | -6.34 | -4.3 | **WPTR** | 6.34 | 4.3 |
| **WRH** | 7.1 | 4.7 | **WPH** | 8.0 | 7.09999990463 |
| **HIRk** | 0.2 | |  | | |
| **Status wstępny** | **SZCW** | |  | | |

**Korekta ekspercka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czy dokonano korekty?** | NIE |
| **Opis procedury/uzasadnienie** |  |
| **Status wstępny skorygowany** |  |

**Znaczące zmiany hydromorfologiczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **PPH2** | Istotne budowle piętrzące w JCWP - 4 - 0.09 budowli na km cieków pozostałych. |
| **PPH4** | Udział ciężkich budowli regulacyjnych -82.1% i lekkich budowli regulacyjnych -0.0% w stosunku do długości cieku głównego JCWP. Udział ciężkich budowli regulacyjnych -1.0% i lekkich budowli regulacyjnych -0.0% w stosunku do długości cieków pozostałych JCWP. |
| **PPH5** | Obiekty mostowe i przeprawy w JCWP – 49 – 0.8 obiektów na km cieków pozostałych. |
| **PPH6** | Długość obwałowanych cieków w JCWP wynosi 45.043km. Ciek główny obwałowano w 41.7% dwustronnie i 32.3% jednostronnie. Międzywale na cieku głównym w przeważającej części – brak. Cieki pozostałe obwałowano w 52.4% dwustronnie i 0.1% jednostronnie. Międzywale na ciekach pozostałych w przeważającej części – nie przekracza dwukrotności szerokości koryta. |
| **PPH7** | Udział obszarów objętych wpływem działalności górniczej w powierzchni najbliższego sąsiedztwa cieku głównego wynosi 0.6% w JCWP. |
| **Komentarz** |  |

**Informacje o aJCWP z dostępnych baz danych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktualna klasa drogi wodnej** | Vb - 10.978km; |
| **Wykorzystanie energii wody – elektrownie wodne** | brak elektrowni wodnych |
| **Wielkość poborów z wód powierzchniowych, dopuszczona w PWP, wg celu poboru [m3/rok]:**  **1) rolnictwo-nawodnienia**  **2) zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia**  **3) przemysł**  **4) elektrownie wodne**  **5) wody chłodnicze**  **6) akwakultura**  **7) inne** | 1) 49.0  2) 0.0  3) 703720.0  4) 0.0  5) 0.0  6) 0.0  7) 0.0 |
| **Obszar, na którym ryzyko powodziowe jest minimalizowane - ISOK [ha]** | 16502.0591 |
| **Liczba ludzi zamieszkałych w chronionym obszarze - ISOK** | 12870 |
| **Ważniejsze obiekty kulturowe, zagrażające środowisku w razie powodzi, które są chronione** | obiekty cenne kulturowo - 5; cmentarze - 7; |
| **Ważniejsze obiekty infrastruktury społecznej, zagrażające środowisku w razie powodzi, które są chronione** | ujęcia wód - 73; oczyszczalnie - 4; |
| **Ważniejsze obiekty gospodarcze, zagrażające środowisku w razie powodzi, które są chronione** | zakłady przemysłowe - 1; |
| **Obszary zmeliorowane [ha]** | brak obszarów zmeliorowanych / brak obszarów zmeliorowanych oznaczonych w bazach referencyjnych |
| **Pobory kruszywa [m]** | 1870.0 |
| **Przerzuty wody** | brak przerzutów |
| **Wpływ górnictwa:**  **1) powierzchnia terenów górniczych w zlewni jcwp [ha]**  **2) powierzchnia obszarów górniczych w zlewni jcwp [ha]**  **3) odwodnienia kopalni, sumaryczny pobór [m3/rok]** | 1) 34.39  2) 34.39  3) 0.0 |